стандартные коды - 1234 или 0000 разблокировка Моторы 19х :до версии 1.71 - код 19980722, для версии выше и для С200, C205 - код 20010903
Снятие кода C350
1. *#06#
2.Нажимаем кнопку Меню затем 048263* (кнопочки жать быстро за 2 секунды)
3.Появится поле для ввода
4.Вводите 18*0 (Master Reset)
5.Вводите 18*1 (Master Clear)


коды для разблокировки сотовых телефонов.


мастер код для Motorola T205/T190/Т191
мастер код - 19980722 ok


(T190, T191, T205) master code

- 19980722

- 20010903

P2K test menu:
*#06#, menu, menu, 048263*

Test comands:
32*116*1*0*0 - read phone code
32*118*1*0*0 - read security code
18*0 - factory reset, phone code off
18*1 - master reset
54*18*1 - full phone reset
10*0*6 - select 900/1800
32*279*1*0*8 - model
32*383*1*0*0 - flex version

Hard reset MPx200 - blue button + power on

Коды для Motorola:
Просмотр IMEI *#06# >
Активизация 100 номеров в телефоне ppp087p1p > OK
Активизация часов ppp123p1p > OK работает не во всех телефонах, все зависит от прошивки.
Активизация инженерного меню ppp000p1p > ppp113p1p > OK (reboot )
Установить сигнал для входящих сообщений ppp276p1p >
Есть возможность отправить SMS из записной книги, для этого нужно нажать ppp272p1p >
Чтобы можно было в ручную переключать диапазоны частот 900, 1800, 900/1800 нужно : ppp203p1p, ppp204p1p, ppp205p1p, ppp206p1p >
Чтобы активировать меню редактирования музыки надо : ppp278p1p >
new Чтобы активировать будильник надо набрать < ppp315p1p> работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить в меню пункт "Игры" надо набрать < ppp331p1p > работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Bricks надо набрать < ppp332p1p > работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Tower of Hanoi надо набрать < ppp333p1p > работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Baccarat надо набрать < ppp334p1p > работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить Калькулятор надо набрать < ppp367p1p > работает только с новой прошивкой


TEST MODE - new Чтобы войти в режим Test Mode, нужно в главном меню удерживать 3-4 секунды клавишу " # "
Для того, чтобы воспользоваться некоторыми функциями в меню тест моде надо ввести ячейку и " # "
01# - выход из Test Mode
19# - показывает версию программного обеспечения
57# - обнуляет все установки телефона в заводские
MOTOROLLA T2288
Просмотр IMEI *#06# >
Активизация 100 номеров в телефоне ppp087p1p > OK
Активизация часов ppp123p1p > OK работает не во всех телефонах, все зависит от прошивки.
Активизация инженерного меню ppp000p1p > ppp113p1p > OK (reboot )
Установить сигнал для входящих сообщений ppp276p1p >
Есть возможность отправить SMS из записной книги, для этого нужно нажать ppp272p1p >
Чтобы можно было в ручную переключать диапазоны частот 900, 1800, 900/1800 нужно : ppp203p1p, ppp204p1p, ppp205p1p, ppp206p1p >
Чтобы активировать меню редактирования музыки надо : ppp278p1p >
new Чтобы активировать будильник надо набрать работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить в меню пункт "Игры" надо набрать работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Bricks надо набрать работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Tower of Hanoi надо набрать работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить игру Baccarat надо набрать работает только с новой прошивкой
new Чтобы включить Калькулятор надо набрать работает только с новой прошивкой

Сервисное меню в Motorola C350 (подходит на многие другие «версии C»)

Для входа в сервисное меню надо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263*
На экране должно появиться приглашение для ввода команд: Opcode:___________
Дальше можно вводить команды, например 54*18*1 - полный сброс телефона. (54* - обязательное начало для всех команд)
Команды:
0*0*0 Select tone 0
0*0*1 Select tone 1
0*0*2 Select tone 2
0*0*3 Select tone 3
0*0*4 Select tone 4
0*0*5 Select tone 5
0*0*6 Select tone 6
0*0*7 Select tone 7
0*0*8 Select tone 8
0*0*9 Select tone 9
0*0*124 Select tone 1 KHz
0*0*125 Select tone 2 KHz
0*0*126 Select tone 3 KHz
0*0*127 Select tone 4 KHz
0*1*X Disable tone X
3*0*1 Enable vibrator
3*0*0 Disable vibrator
4*3*1 Enable speech coder full rate Audio loopback
4*3*0 Disable speech coder full rate
4*4*1 Enable speech coder enhanced full rate
36 January 23, 2003 6809456A82
Troubleshooting C350 Series
4*4*0 Disable speech coder enhanced full rate
4*5*1 Enable speech coder half rate
4*5*0 Disable speech coder half rate
5*0*0 Set audio level 0 Audio level
5*0*1 Set audio level 1
5*0*2 Set audio level 2
5*0*3 Set audio level 3
5*0*4 Set audio level 4
5*0*5 Set audio level 5
5*0*6 Set audio level 6
5*0*7 Set audio level 7
5*0*8 Set audio level 8
5*0*9 Set audio level 9
5*0*10 Set audio level 10
5*0*11 Set audio level 11
5*0*12 Set audio level 12
5*0*13 Set audio level 13
5*0*14 Set audio level 14
5*0*15 Set audio level 15
6*2*2*0*0 Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute
6*4*6*0*0 Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute
10*0*3 Set band GSM 900
10*0*4 Set band DCS 1800
10*0*5 Set band PCS 1900
10*0*6 Set dual band GSM 900 / 1800
10*1*0 Read band 3= GSM 4= DCS 5= PCS 6 =GSM/DCS
18*0 Initialize non-volatile memory (Master Reset)
18*1 Initialize Non-volatile memory (Master Clear)
20*X*0 Load Channel number X Select Channel (Used for debugging Rx mode)
20*1*0 Load channel number 1 GSM Low channel
20*62*0 Load channel number 62 GSM Mid channel
20*124*0 Load channel number 124 GSM High channel
20*512*0 Load channel number 512 DCS Low channel
20*700*0 Load channel number 700 DCS Mid channel
20*885*0 Load channel number 885 CDS High channel
20*512*0 Load channel number 512 PCS Low channel
20*661*0 Load channel number 661 PCS Mid channel
20*810*0 Load channel number 810 PCS High channel
55*2*001 Test Display. All pixels ON
55*2*000 Test Display. All pixels OFF
55*2*002 Test Display. Checkerboard pattern A
Table 2. Manual Test Commands (Continued)
Key Sequence Test Function/Name Remarks
Level 1 and 2 Service Manual Troubleshooting
55*2*003 Test Display. Checkerboard pattern B
55*2*004 Test Display. Border pixels ON
*#06# IMEI Check No Test Mode Required

На десерт:
НЕТМОНИТОР включается: Меню 00**83786633*
выключается: MENU 00**8378633*
нажимать надо очень быстро. выключаете трубку, и он появляется при каждом включении. Выйти в меню/обратно: меню-левая софт кнопка



Фотография звонящего вместо стандартных картинок
Опубликовано: WR , Включено: Feb-01-2004

Фотография звонящего
Долго же я ломал голову, как поставить звонящему человеку его фотографию.Мой корефан всё доставал, говоря, что на его Сименсе М55 это легко делается без особых напрягов (гад какой). И вот мне пришла в голову мысль: «А что если закачать в телефон картинку с таким же названием, что находится в значках, который можно присвоить звонящему?» Я тут же полез в меню телефонного справочника смотреть, как называются эти стандартные значки, так как подумал, что название значка не должно отличаться от имени файла, в котором он хранится. Увидев все названия на русском, я разочаровался и подумал, что долго придется сидеть с переводчиком, подбирая нужное имя для каждого. Первым делом я попробовал залить в телефон картинку с названием boss.gif. И о, да!!! Получилось!!! Вместо какого-то костюма с галстуком на экране гордо красовалась моя картинка. Я уж начал собираться подбирать английские имена файлов, но до меня дошло. Что я делаю? Всё уже есть в телефоне! Просто надо переключить на английский язык. Всё получилось, вместо стандартных значков, я закачал фотки моих друзей и моей девушки. Размер стандартных значков 32*32, максимальный размер фотки, что я залил в телефон 65*65. Больше не пробовал и не советую, лучше даже меньше, так как картинка большого размера закрывает имя звонящего.
Список файлов, которые можно заменить на фотки друзей.
Робот - robot.gif
НЛО - ufo.gif
Мерзость - stinky.gif
Семья - family.gif
Звезда - superstar.gif
Умник - brainy.gif
Скин - baldy.gif
Фанат - fan.gif
Дружок - buddy.gif
Очарование - delicius.gif
Штучка - cute.gif
Малыш - kid.gif
Ужасно - yucky.gif
Милашка - sweetie.gif
Босс - boss.gif
Очарование - delicious.gif


Собственная мелодия при включении\выключении телефона.


Чтобы играла своя мелодия при включении\выключении телефона нужно залить в телефон свои мелодии с названием ~*****File034.mid \ ~*****File029.mid соответственно. Не рекомендую заливать мелодию длиннее 10 секунд.


Картинка при включении телефона вместо надписи «Поиск сети».

Заливаете в телефон любую картинку или анимацию под названием "custwakeup". Затем запускаем программу MSS 3.2.3. Выбираем закладку Other functions, ставим галочку напротив «Activate Wakeup graphics» и нажимаем «Activate selected features». Затем перезагружаем телефон, нажав на «Restart the phone».

Проверено на TeleTac250, Profile300e
Итак: как сломать пароль (например Вы включаете чужой телефон, а он высвечивает Loc'd и стандартный пароль "123" не подходит):

-включаем телефон
-Видим Loc'd
-жмем (FNC)-00**83786633-(STO)-# (вход в сервисный режим) - в итоге должны увидеть US' -жмем 55# - это настройки пользовательских параметров -жмем несколько раз * пока не увидим мигающие по очереди 7 и 000000, нули -это системный код который надо вводить при "легальной" смене пароля
-жмем еще раз * и видим мигающие по очереди 8 (оно нам не надо) и трехзначное число - пароль, которое нам и нужно -теперь можно выключить телефон, а при включении набрать тот самый код из трех цифр!!!

Общий сброс телефона, может понадобиться например при продаже телефона:

-включаем телефон
- жмем (FNC)-00**83786633-(STO)-# (вход в сервисный режим) - в итоге должны увидеть US'
-давим 32# (нужно ждать пока не пикнет или не перезагрузится),
-сбрасываются все таймеры, все телефонные книги, все настройки возвращаются в состояние по умолчанию;
настройки вашего оператора ессно останутся (телефон резетится около минуты)...

коды на моторолу ( не помню чья статья...спасибо афтору


Для входа в сервисное меню надо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263*
На экране должно появиться приглашение для ввода команд: Opcode:___________
Дальше можно вводить команды, например 54*18*1 - полный сброс телефона.

Откат (возвращение к предыдущему состоянию) производится просто - скажем вы хотите вернуть лого оператора, набираете Opcode и field 1,2,3,4 такие же как там, а field 5 (d) как в строке Откат. Все.

Команды:

Проверка микрофона/динамика (loopback):
4*5*1

Считывание кода телефона:
32*116*1*0*0

Считывание защитного кода:
32*118*1*0*0


( код выскакивает в формате 0030003000300030...
каждая 4ая цифра искомая , то етсь в данном случае это четыре 0 )


Проверка передатчика:
10*0*6 - выбор диапазона 900/1800
20*N*0 - выбор N-канала
45*M - выбор M-уровня мощности
7*0*1 - включение ПРД, передача нулей
7*1*1 - включение ПРД, передача единиц.

Master Reset 18*0
Master Clear 18*1


Убрать опepaтopа

Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «116» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «016» «OK»
Oтkaт: Field 5 (D) «000» «OK»
Results
F1 : 0

И еще это:

Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «75» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «255» «OK»
Oтkaт: Field 5 (D) «191» «OK»
Results
F1 : 0

Убрать дату

Уcлoвиe:
Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS

Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт.


Убрать значек линии

Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «31» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «231» «OK»
Oтkaт: Field 5 (D) «247» «OK»
Results
F1 : 0


Инжeнepнoe мeню:
Bxoдим в мeню «Opcode»
048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «68» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «183» «OK»
-›Oтkaт: Field 5 (D) «007» «OK»
Results
F1 : 0
Пoявляeлcя: Meню - › Oфиcныe cpeдcтвa - ›Texнoлoгия


Kypcop в глaвнoм мeню пocepeдинe:
Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «107» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «176» «OK»
-›Oтkaт: Field 5 (D) «160» «OK»
Results
F1 : 0


Akтивaция мeню «Яpkocть»:
Opcode «47» «OK»
Field 1 «50» «OK»
Field 2 «1» «OK»
Field 3 «116» «OK»
Field 4 «1» «OK»
Field 5 (D) «064» «OK»
-›Oтkaт: Field 5 (D) «000» «OK»
Results
F1 : 0
Пoявляeтcя: Meню-›Пapaмeтpы-›Иcxoднaя нacтpoйka

P.S Robin если авторское право-лево и все такое, обращайся )))

Дальше идут другие команды, их следует начинать с 54*, например Выбрать тон 0 это 54*0*0*0

Тоны и вибрация
0*0*0 Выбрать тон 0
0*0*1 Выбрать тон 1
0*0*2 Выбрать тон 2
0*0*3 Выбрать тон 3
0*0*4 Выбрать тон 4
0*0*5 Выбрать тон 5
0*0*6 Выбрать тон 6
0*0*7 Выбрать тон 7
0*0*8 Выбрать тон 8
0*0*9 Выбрать тон 9
0*0*124 Выбрать тон 1 KHz
0*0*125 Выбрать тон 2 KHz
0*0*126 Выбрать тон 3 KHz
0*0*127 Выбрать тон 4 KHz
0*1*X Отключить тон X
3*0*1 Включить вибрацию
3*0*0 Отключить вибрацию

Настройка качества раскодировки передачи и приема речи
4*3*1 Включить кодер речи полного качества (fr)
4*3*0 Отключить кодер речи полного качества (fr)
4*4*1 Включить кодер речи самого полного качества (efr)
4*4*0 Отключить кодер речи самого полного качества (efr)
4*5*1 Включить кодер речи уполовиненного качества (hr)
4*5*0 Отключить кодер речи уполовиненного качества (hr)

Настройка громкости звонка и звука
5*0*0 Уровень громкости 0
5*0*1 Уровень громкости 1
5*0*2 Уровень громкости 2
5*0*3 Уровень громкости 3
5*0*4 Уровень громкости 4
5*0*5 Уровень громкости 5
5*0*6 Уровень громкости 6
5*0*7 Уровень громкости 7
5*0*8 Уровень громкости 8
5*0*9 Уровень громкости 9
5*0*10 Уровень громкости 10
5*0*11 Уровень громкости 11
5*0*12 Уровень громкости 12
5*0*13 Уровень громкости 13
5*0*14 Уровень громкости 14
5*0*15 Уровень громкости 15. Вроде это значение больше, чем можно установить самому в телефоне
6*2*2*0*0 Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute (хз что это)
6*4*6*0*0 Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute (тоже не знаю)

Настройка передачи - GSM и т.д.
10*0*3 Установить частоту GSM 900
10*0*4 Установить частоту DCS 1800
10*0*5 Установить частоту PCS 1900
10*0*6 Установить двойную частоту GSM 900 / 1800
10*1*0 Прочитать частоту 3= GSM 4= DCS 5= PCS 6 =GSM/DCS
18*0 Инициализировать неперепрошиваемую память (Master Reset - полная перезагрузка)
18*1 Инициализировать неперепрошиваемую память (Master Clear - полная очистка)
20*X*0 Загрузить канал номер X Выбрать канал (Используется для отладочного Rx режима)
20*1*0 Загрузить канал номер 1 GSM Нижний канал
20*62*0 Загрузить канал номер 62 GSM Средний канал
20*124*0 Загрузить канал номер 124 GSM Высший канал
20*512*0 Загрузить канал номер 512 DCS Нижний канал
20*700*0 Загрузить канал номер 700 DCS Средний канал
20*885*0 Загрузить канал номер 885 CDS Высший канал
20*512*0 Загрузить канал номер 512 PCS Нижний канал
20*661*0 Загрузить канал номер 661 PCS Средний канал
20*810*0 Загрузить канал номер 810 PCS Высший канал

Тестирование дисплея (например, на предмет наличия битых пикселей)
55*2*001 Включить все пиксели
55*2*000 Выключить все пиксели
55*2*002 Проверка дисплея. Проверочный образец А
55*2*003 Проверка дисплея. Проверочный образец B
55*2*004 Проверка дисплея. Пограничные пиксели включены
55*2*0xx (xx=от 05 до 14 или до 13). Тестит монитор в цветных режимах

Чтобы запустить меню нужно быстро нажать следующие кнопки: Меню, 0, 4, 8, 2, 6, 3, * . На экране должна появиться надпись: "Opcode:". Это и есть сервисное меню. Мы будем пользоваться двумя командами: 32 - чтение, 47 - запись!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОММАНДЫ 47. ЕСЛИ ВЫ ОШИБЕТЕСЬ, ТО МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НЕИЗВЕСТНО КАКУЮ НАСТРОЙКУ ТЕЛЕФОНА, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛЮБЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ !!!

И ЕЩЁ! В сервисном меню телефона всё числа необходимо вводить в десятичной системе исчисления. А телефон вам всё показывает в шecнaдцaтеpичнoй системе исчисления (при использовании команды чтения).

Осталось только разобрать пример. Включим инженерное меню телефона.
Вся инфа будет подаваться в таком виде:
Opcode 47 "OK"
Field 1 50 "OК"
Field 2 1 "OК"
Field 3 68 "OК"
Field 4 1 "OК"
Field 5 (D) 247 "OК"
Otkat: Field 5 (D) 135
Results
F1 : 0

Теперь посмотрим что это всё значит:

После входа в инженерное меню вводим 47 - команду записи, жмем ОК.
Разберемся с полями Field:
"Field 1" - это номер ячейки памяти.
"Field 2" - это номер записи.
"Field 3" - это байт, с которого начать отображать содержимое записи.
"Field 4" - это количество байт, которое необходимо отобразить на экране телефона, начиная с того, который мы указали в "Field 3".
"Field 5" - это собственно значение искомого бита.
Otkat - это значение поля "Field 5" которое нужно ввести, чтобы отменить изменения.
"Results F1:0 " - вы увидите, если всё прошло без проблем.
После введения всего этого в телефон ребутим его и видим, что в Офисных средствах появился пункт меню - технология.

Аналогично пользуемся командой 32.

Обновлено (13.11.2004): Как самому узнать значение для отката.

Для этого используем команду 32.
Разберем на примере включения/отключения дополнительных виброзвонков:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "59" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "252" "OK"
Results
F1 : 0

У вас есть вышеуказанный текст, однако значения отката в нем нет. Что делать?
Вводим в телефон те же параметры, только с командой чтения:

Opcode "32" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "59" "OK"
Field 4 "1" "OK"
После введения получим:
F1 : 0
F2(D) : 8c

(У вас вместо 8с может быть другое значение)

Как я уже говорил, телефон выводит всю информацию в шестнадцатеричной системе счисления. Переводим 8с в десятичную систему: получаем 140. Это и есть значение для отката!

Примечание: в ОС Windows берёт обычный калькулятор, делаем его инженерным, ставим "Hex" - 16-тиричная система, набираем то, что видим на дисплее, жмём "Dec" - получается число в десятичной системе. Вот коды для активации/отключения некоторых пунктов меню и не только:

Включение 2-й sim карты:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "28" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "169" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "168" "OK"
Results
F1 : 0
Появится "Пpедпочтитeльнaя кapтa" в Параметры -> Другие настройки -> Исходная настройка.

Чтобы выключить Лого оператора нужно произвести изменения в 2 этапа:

1 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "016" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "255" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK"
Results
F1 : 0

Отключение значка линии:
Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Вводим значения:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "31" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "231" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "247" "OK"
Results
F1 : 0

Отключение даты: (уcловие: нaличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS)
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Отключение заставки на включение:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "29" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "112" "OK"
Results
F1 : 0

Отключение заставки на выключение:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "70" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "223" "OK"
Results
F1 : 0
>>Ecли oтключeнo мeню "Чaт" Field 5 (D) "255" "OK"

Bключeниe пoльзoвaтeльcкoй гpaфики:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "74" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "35" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "001" "OK"
Results
F1 : 0
Ha вkл: custwakeup.gif
Ha выkл: custgoodbye.gif

Oтkлючeниe мeлoдии нa вkлючeниe:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "74" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "34" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Oтkлючeниe мeлoдии нa выkлючeниe:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "74" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "36" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Активация меню Яркость:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Otkat: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0

Вместо даты появляется быстрое меню:
Входим в меню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
Дата исчезает, и появляется "быcтpoe меню"
B peжимe oжидaния oтkлoнeниe джoйcтиka пpивoдит k пoпaдaнию:
->впpaвo: Бpayзep
->влeвo: Пocлeдниe вызoвы
->ввepx: CMC
->вниз: Справочник

Для активации других скрытых пунктов надо проделать все то же самое, только надо использовать следующие коды:

47*50*1*8*1*036 - вкл. диктофон
47*50*1*8*1*032 - выкл. диктофон

47*50*1*43*1*159 - вкл. НЕТМОНИТОР (включается: Меню 00**83786633* выключается: MENU 00**8378633*)
47*50*1*43*1*156 - выкл. НЕТМОНИТОР

47*50*1*44*1*016 - вкл. пункт меню "роуминг" (может не работать, писать, что нет места)
47*50*1*44*1*000 - выкл. пункт меню "роуминг"

47*50*1*59*1*252 - появятся новые режимы вибро-звонка

47*50*1*62*1*169 - вкл. странный пустой пункт меню
47*50*1*62*1*137 - выкл. странный пустой пункт меню

47*50*1*82*1*099 - вкл. пункт меню "AIM" -" - система обмена сообщениями для корпораций на базе AIM наподобие ICQ.
47*50*1*82*1*035 - выкл. пункт меню "AIM

47*50*1*84*1*119 - вкл. пункт меню "Mobile QQ"
47*50*1*84*1*115 - выкл. пункт меню "Mobile QQ" - это утилита для обмена мгновенными сообщениями, наподобие ICQ. Правда, для ее использования требуется создание учетной записи на сервере и регистрация, а также поддержка оператора
