разблокировка сотового телефона Siemens ST55
*01763*737381#
ввести 11 раз.


S60 Siries (SX1, 6600, N-Gage..) ------------------

*#7780# - factory default
*#7370# - full factory defaults (all user data reset)
SX1 formating - * + # + power on
6600 formating - 3 + * + send + power on
Sendo X1 formating - 5 + power on

снятие кода на siemens st60 :

Model: Siemens ST60
- Remove Sim Card
- введите этот код 11 раз :
**00012*00000000#
- не обращайте внимание на 'Code Error' сообщен

если еще кто помнит это чудо -
разблокировка Siemens S40/42 :

*#337#

SIEMENS
*#06# - Phone Identifier (IMEI)
*#06# и левый softkey - версия прошивки и поддерживаемые протоколы
*#0000# и green key - автоматический выбор языка
*#0001# и gren key - английский язык
*#9999# - Заводские установки (не меняет установки на SIM карте)
*#0606# и нажать верхнюю левую кнопку - покажет наличие блокировок (работает только без sim-карты)
*#0003*(secret code 8 digits)# - снятие залочки

*3370#, отмена #3370# - Улучшает качество звука и приёма но быстрее садит батарею (EFR - Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот)
*4720#, отмена #4720# - Уменьшает качество приёма но увеличивает время разряда батареи (HFR - Half Rate, продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот)

Смартфоны Siemens (SX1)
*#2820# - индивидуальное имя «Bluetooth».
*#7780# - восстановление исходных настроек.
*#7370# - полный сброс. (стирается софт, телефонная книга, смс и т.д)
Для использования последних двух кодов надо будет ввести код блокировки телефона (по умолчанию 12345)!
*#0606# - проверка тела на лочку. Должно всё стоять на Unbarried. (Только для Siemens)


разблокировка
Siemens st60-**00012*00000000#

