*#7370925538# (valet code reset) 6230
*#746025625# [*#sim0clock#]
*#92702689# [*#war0anty#]



*#7370925538# (valet code reset) 6230
*#746025625# [*#sim0clock#]
*#92702689# [*#war0anty#]
Для доступа к сервисному меню аппарата необходимо набрать *3001#xxxxx#, где xxxxx - защитный код (security code), который по умолчанию равен 12345. Таким образом, чтобы войти в меню нужно будет набрать *3001#12345# В этом режиме, например, можно изменить название оператора сети, отображаемое в режиме ожидания. Для этого нужно выбрать NAM1, пролистать до подпункта Alpha Tag, изменить его по желанию (например, написать Vovochka и нажать ОК. Выход из режима производится выключением и включением телефона.
Возможно, что этот код работоспособен и на других моделях телефонов (51хх, 61хх).

*#0000#-день рождения и версия прог.обеспечения телефона
*#06#-на многих телефонах imei
*#92702689#-какое то *бнутое меню-сам не знаю для чего
*#3370# и *#3370*-вкл и выкл качество связи -типа того, но не всеми операторами эта хрень поддерживается. У самого нокия перепрошитая была v 5.79

сервисный код NOKIA 5120/5125:
окромя вышеперечисленного есть еще парочка SERVICE CODE
1) *#639#(*#NEW#) служит для добавления номера т.е можно прописать несколько телефонных номеров, и переключаться между ними.

2) *#92772689#(*#WARRANTY#)
1)Серийный номер
2)Дату выпуска
3)Дату перепрограммирования
4)Дату последнего ремонта.
5)Включает передачу данных
6)Общее время разговора.

3) *#837# or *#VER# версия телефона (поддерживается не всеми моделями )

4) *#9999# or *#6120# версия softa (поддерживается не всеми моделями)

перед тем как что-то менять в настройках
ХОРОШО ПОДУМАЙ, СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ ВЕРНУТЬ ПОТОМ ВСЕ НА МЕСТО
ОСОБЕННО В ПУНКТЕ 1
Изменить название оператора удается не на всех моделях NOKIA в последних моделях эта фишка заблокирована производителем.
единственный (почти) плюс этого сервис кода *#3001#12345#это возможность восстанавливать "ЗАБЫТЫЙ" пароль на включение мобилы.
И второй плюс - виден уровень принимаемого сигнала.
NOKIA 2110
Показать EMEI номер *#06# >
Показать версию программного обеспечения телефона *#9999# > или для 2110i *#170602112302# > или *#682371158412125# >
Показать дату производства телефона *#3283# >

3110
Показать EMEI номер *#06# >
Показывает версию программного обеспечения *#3110# >
Востанавливает заводские установки *#7780* >
Вход в специальное меню *#92702689# > Команды в специальном меню :
6232 ОК показывает месяц и год выпуска
7332 ОК показывает дату последнего изменения в программе
7832 ОК показывает дату продажи (если введен)
37832 ОК можно ввести дату продажи MMYY (осторожно! потом нельзя изменить)
9268 ОК показывает серийный номер (IMEI)

5110
Для уменьшения потребления электричества можно отключить функцию EFR ( Enhanced Full Rate ) #3370# >
Для включения функции EFR *3370# >
Для уменьшения скорости разряда аккумулятора и включения функции HR ( Half Rate ) *4720# > после чего выключить и снова включить телефон.
Для включения функции HR #4720# >
Для отключения SP-кодировок ( при условии, что включен PIN-код аппарата ) : При запросе PIN-кода нажмите "С", затем - "стрелка вверх" или "стрелка вниз". Нажмите "С" до тех пор пока дисплей не очистится. После чего введите команду изменения PIN-кода, но не изменяйте его на самом деле - **04*PIN*PIN*PIN# > Единственная проблема в том, что данную процедуру придется повторить при каждом включении аппарата.

6110
Для уменьшения потребления электричества можно отключить функцию EFR ( Enhanced Full Rate ) #3370# >
Для включения функции EFR *3370# >
Для уменьшения скорости разряда аккумулятора и включения функции HR ( Half Rate ) *4720# > после чего выключить и снова включить телефон.
Для включения функции HR #4720# >
Для просмотра IMEI номера *#06# >
Показать версию программного обеспечения *#0000# >
Вход в специальное меню *#92702689# > Команды в специальном меню :
6232 ОК показывает месяц и год выпуска
7332 ОК показывает дату последнего изменения в программе
7832 ОК показывает дату продажи (если введен)
37832 ОК можно ввести дату продажи MMYY (осторожно! потом нельзя изменить)
9268 ОК показывает серийный номер (IMEI)

7110
Просмотр версии прошивки *#0000# >
Просмотр IMEI *#06# >
Вход в сервисное меню: *#92702689# > Последовательно нажимая вниз вы увидите после IMEI :
1 IMEI (International Mobile Equipment Identification)
2 MM/YY (дата выпуска)
3 Дата приобретения (здесь вы можете ввеси дату приобретения, если ваш телефон новый. Помните, что дата вводится один раз и если вы вели неправильную дату то исправить ее позднее будет невозможно !
4 Дата ремонта (если производился ремонт)
5 Дата передачи пользователю? ВНИМАНИЕ: для выхода из этого режима нужно выключить и повторно включить аппарат.
Проверка поддержки картой режима SIM-clock-stop (только для прошивок версии 5.24 или более поздних) *#746025625# >
Включить Enhanced Full Rate Codec (EFR): *3370# > будет активирован после перезагрузки телефона (потребляет больше энергии) Отключить Enhanced Full Rate Codec (EFR): #3370# > и EFR будет отключен после перезагрузки телефона
Включить Half Rate Codec: (доступно только для прошивки версии 4.33 или более ранней) ввести *4720# >и режим Half Rate будет включен после перезагрузки телефона Отключить Half Rate Codec: ввести Enable #4720# >и Half Rate Codec будет деактивирован после перезагрузки телефона
