Стандартные GSM коды

Эти коды, набираемые с телефона стандарта GSM служат для включения и отключения различных стандартных функций и служб. Некоторые из них дублируют функции меню, некоторые нет.

Условные обозначения:
@ = кнопка посыла (Трубка, OK, YES, Navi)
** = включить или активизировать
* = активный
## = выключить и Деактивировать
# = неактивный

ЗАМЕНА PIN КОДА

Изменить PIN 1 **04*старыйPIN1*новыйPIN1*новыйPIN1#@
Изменить PIN 2 **042*старыйPIN2*новыйPIN2*новыйPIN2#@
Разблокировать PIN 1 **05*PUK*новыйPIN1*новыйPIN1#@
Разблокировать PIN 2 **052*PUK2*новыйPIN2*новыйPIN2#@

PUK - код, котроый должен быть предоставлен оператором при покупке телефона или подключении. При отсутствии этого кода, или десятикратном вводе неправильного PUK, ваш телефон будет полностью заблокирован!

ПОКАЗАТЬ IMEI
Показать IMEI *#06#

Если код полученный с помощью ввода данной команды и код на задней крышке телефона не совпадает, то ваш телефон, возможно, "серый".

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗВОНКОВ
Деактивировать все виды переадресации ##002#@
Деактивировать все условные переадресации ##004#@
Активировать все условные переадресации **004*номер_телефона#@

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВСЕХ ЗВОНКОВ
Деактивировать и Выключить переадресацию звонков на другой номер ##21#@
Деактивировать переадресацию звонков на другой номер #21#@
Задать номер и активировать переадресацию звонков на другой номер **21*номер_телефона#@
Активировать переадресацию звонков на другой номер *21#@
Проверить статус переадресации звонков на другой номер *#21#@

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА НА ЗВОНОК
Активировать переадресацию звонков на другой номер если абонент не отвечает **61*номер_телефона#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент не отвечает ##61#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент не отвечает #61#@
Активировать переадресацию звонков если абонент не отвечает *61#@
Проверить статус переадресации звонков если абонент не отвечает *#61#@

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АБОНЕНТ НАХОДИТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ
Активировать переадресацию звонков на другой номер если абонент находится вне зоны покрытия **62*номер_телефона#@
Активировать переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия *62#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия ##62#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия #62#@
Проверить статус переадресации если абонент находится вне зоны покрытия *#62#@

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ЗАНЯТ
Активировать переадресацию звонков на другой номер если телефон занят **67*номер_телефона#@
Активировать автоматическую переадресацию звонков если телефон занят *67#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если телефон занят ##67#@
Деактивировать переадресацию звонков если телефон занят #67#@
Проверить статус автоматической переадресации если телефон занят *#67#@

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ГУДКОВ ДО АКТИВАЦИИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ
N = 5-30 (секунд)
Установить количество гудков **61*НомерГолосовойПочты**N#@
Отменить предыдущую установку ##61#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Изменить пароль для запрета вызова **03*330*старыйПароль*новыйПароль*новыйПароль#@
Активировать запрет всех исходящих звонков **33*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #33*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#33#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ЗВОНКОВ
Активировать запрет всех звонков **330*Пароль#@
Деактивировать запрет всех звонков #330*Пароль#@
Проверить статус запрет всех звонков *#330*Пароль#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ
Активировать запрет всех исходящих международных звонков **331*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих международных звонков #331*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих международных звонков *#331#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Активировать запрет всех исходящих звонков **333*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #333*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#333#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Активировать запрет всех входящих звонков **35*PW#@ или **353*Пароль#@
Деактивировать запрет всех входящих звонков #35*PW#@ или **353*Пароль#@
Проверить статус запрета всех входящих звонков *#35#@ или *#353#@

ЗАПРЕТ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ ПРИ РОУМИНГЕ
Активировать запрет всех входящих звонков при роуминге **351*Пароль#@
Деактивировать запрет всех входящих звонков при роуминге #351*Пароль#@
Проверить статус запрета всех входящих звонковпри роуминге *#351#@


Активировать ожидание вызова *43#@
Деактивировать ожидание вызова #43##@
Проверить статус ожидания вызова *#43#@

ПОСЫЛКА или ЗАПРЕТ ПОСЫЛКИ НОМЕРА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ПРИ ЗВОНКЕ
Запретить посылку номера вашего телефона #30#номер_телефона@
Разрешить посылку номера вашего телефона *30#номер_телефона@
Проверить статус посылки номера вашего телефона *#30#

КОДЫ ДЛЯ ПОСЫЛКИ/ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА ДЛЯ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ
Запретить отображение номера звонящего на вашем телефоне *77#
Разрешить отображение номера звонящего на вашем телефоне #77#@
Проверить статус отображения номера звонящего на вашем телефоне *#77#@
